**Малый зал (репетиционный)**

**Параметры сцены: глубина – 9,5м, ширина - 12м, ширина по зеркалу – 9м. Круга, кольца, провалов и подъемно-опускных площадок нет. Высота потолка – 3,25м. Штанкеты (11 штук) и софиты неподвижны. Покрытие пола (от арьера до зеркала) – черный линолеум.**

 **Арлекин закреплен стационарно. Окна перекрываются шторами из дерматина.**

****

**Свет в малом зале**

****

****

**Вынос: 2 шт. 500 Suono c линзой Френеля;**

**4 PAR 600w ETC**

**2 шт. 500 Suono c линзой Френеля**

**2 шт. 500 Suono c линзой Френеля**

**Пульт Smart Fade ETC**

**48 каналов**

**1 софит – 5 СВТГ-1 (оранж; син; бел; син; оранж.)**