***Светотехническое оборудование :***

Пульт(модель, год установки) – Avolites Pearl Expert Pro, 2013

Тип штепсельных подключений – SHUKO,SI

Доступная мощность – 100 кВт

Количество мостов – 1

Количество осветительных лож – 2

Наличие проекционной – Да

Место подключения 380 v – Трюм

Тип подключения 380 v – Вилка АВВ 3x32 + 1x32 + 1x32

Допустимая нагрузка 380 v 1 кВт

Количество прожекторов следящего света (пушки) – 2

Наличие линий управления dmx – Да (3 линии)

**1 Софит :**

Заливающие InnoA 1000 Вт 3 цвета (синий, красный, голубой) – по 4

шт. на каждый цвет.

Motor Yoke3, Nota f 1200 plus (1000vt) – 8 шт.

H19x30ZOOM Wash - 2 шт.

**2 Софит :**

Заливающие Inno A 1000 3 цвета (синий, красный, голубой) – по 6 шт.

Motor Yoke3, Nota f 1200 plus (1000vt) – 10 шт.

H19x30ZOOM Wash- 2 шт.

**3 Софит :**

Заливающие Inno A 1000 3 цвета (синий, красный, голубой) – по 6 шт.

Motor Yoke3, Nota f 1200 plus (1000vt) – 12 шт.

H280 – SPOT (led) – 3 шт.

**4 Софит :**

Pixarc 1430 (RGB) – 5 шт.

Motor Yoke3, Nota f 1200 plus (1000vt) – 12 шт.

H19x30ZOOM Wash – 3шт.

**5 Софит :**

Pixarc 1430 (RGB) - 6 шт.

PAR 64 – 14 шт.

**6 Софит (штанкет на арьерсцене) :**

Nota 1200 (1000Вт) – 10 шт.

MULTI PAR 575 – 8 шт.

**Башни – 3 плана справа и слева передвижные :**

1-я и 2-я башни – профильных прожектора (лампа 750 Вт) – по 4 шт.

(Sourse Four Zoom -15 ̊-30 ̊)

3-я башня -–профильных прожектора (лампа 750 Вт) -–по 3 шт.

(Sourse Four Zoom -15 ̊-30 ̊)

**Порталые кулисы симметрично :**

Nota 1200 (1000Вт) – по 4 шт. С каждой стороны.

(Sourse Four Zoom - 15̊-30 ̊) -–по 2 шт.(2-ой ярус) Симметрично.

(Sourse Four Zoom - 25̊-50 ̊) -–по 2 шт. (1-ый ярус) симметрично.

Par Led 18\*18 zoom - по 2 шт. (1-ый и 2-ой ярус) симметрично.

**Порталы зеркала сцены перед АРЗ по бокам :**

MULTI PAR 575 – по 12 шт. симметрично.

Par Led 3610 Zoom – по 1 шт. симметрично.

**Ложи один ярус :**

С каждой стороны (Sourse Four Zoom - 15̊-30 ̊) -–по 11 шт.

**Планшет** :

левая сторона - 3 лючка по 4диммерных канала (дублируются)

+ 1 НР (дублируются в каждом лючке)

правая сторона - 4 лючка по 4диммерных канала (дублируются)

+ 1 НР (дублируются в каждом лючке)

круг - 1 лючок 4диммерных канала.

+ 1 НР

**Выносной мост :**

Revolution (лампа 750Вт) – 8 шт.

Все подключения на вилку – до 2кВт.

H280 SPOT (Led) – 4 шт.